**PORT SECURITY**

Switch>en

Switch#show mac-address-table

Switch#config terminal

Switch(config)#interface range fastethernet 0/1-5

Switch(config-if-range)#switchport mode access

Switch(config-if-range)#switchport port-security mac-address sticky

Switch(config-if-range)#switchport port-security maximum 1

Switch(config-if-range)#switchport port-security

Switch#show port-security interface fa0/5